
**14.** Operacije nad bitovima, pointeri, registri

**BITWISE OPERACIJE I POINTERI**

Zajedno će se objasniti na ploči J a zatim naučeno primjeni na sljedeći zadatak.

**ZADATAK 1.** Spoji 4 LED-ice (ili po izboru više) na Arduino. Njih ćemo koristiti za binarni prikaz broja. Na *Serial Monitor* je potrebno javiti korisniku da unese jedan broj koji želi pretvoriti u binarni zapis. Pošto imamo četiri LED-ice na raspolaganju, neka taj broj bude u rasponu od 0 do 15.

Ako korisnik unese broj izvan raspona, na *Serial Monitor* se ispisuje poruka korisniku da ponovno upiše broj iz zadanog raspona.Uneseni broj pretvori u binarni (koristi operacije nad bitovima) te zatim prikaži na LED-icama (1 svijetli, 0 ne svijetli).



Za operacije nad bitovima googlaj „bitwiseoperatorsarduino“, a posebno „bitwise AND“ i „bitshift LEFT“. Koristan ti može biti i „Bit MathTutorial“ (prva stvar koju dobiješ kad to upišeš u google).

**ZADATAK 2.** Modificiraj prethodni program tako da se pretvaranje broja u stanja 4 ledice radi u funkciji toLedSignals koja je definirana na način:

void toLedSignals(intnum, int\* led1, int\* led2, int\* led3, int\* led4) {}


Unutarfunkcijestanja led1, led2 itdmijenjašpristupajućiimkoristećipointere:

\*led1=...;

FukcijutoLedSignalsizloopaćešpozvatipredajućiadrese led1, led2, led3, i led 4 nanačin:

toLedSignals(inputNum, &led1, &led2, &led3, &led4);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



**REGISTRI**

**ZADATAK 3.** Spoji komponente prema shemi (ne moraš koristiti otpornike)

i prouči idući primjer koda (bit će detaljno objašnjeno na ploči, od pomoći ti može biti *dodatak 1*na prethodnoj stranici) te ga isprobaj:

(kod možeš naći i ovdje<https://goo.gl/FB3iHa>)

voidsetup()

{

DDRD = B11111111; // postavi PORTD (digitalni 7~0)

// na izlaz

}

byte a = B11111111;

byte b = B00000001;

byte c = B10000000;

byte e = B10101010;

voidgasi\_pali()

{

for (int k=0; k<10; k++)

{

PORTD = a;

delay(100);

PORTD = 0;

delay(100);

}

}

voidblinkaj()

{

for (int z=0; z<10; z++)

{

PORTD = e;

delay(100);

PORTD = ~e;

delay(100);

}

}

voidbroji\_binarno()

{

for (int z=0; z<256; z++)

{

PORTD = z;

delay(100);

}

PORTD=0;

}

voidld()

{

for (int k=0; k<5; k++)

{

for (int z=0; z<8; z++)

{

PORTD = b << z;

delay(100);

}

for (int z=0; z<8; z++)

{

PORTD = c >> z;

delay(100);

}

}

}

voidloop()

{

blinkaj();

delay(500);

broji\_binarno();

delay(500);


ld();

delay(500);

gasi\_pali();

}

**ZADATAK 4.** Spoji komponente prema shemi (R1=10 kΩ, R2=330 Ω):



Koristeći registre (direktan pristup *portovima*) treba napisati „brojilo“ koje će brojati kada je gumb pritisnuti, a kada nije zaustaviti se na zadnjoj vrijednosti. Brzina brojanja je proizvoljna.

**Hint:** koristi polje „segmenti“, njime je definirano koji segmenti su za koje znamenke (0, 1, 2…)

byte segmenti[] = { B00111111, B00000110, B01011011, B01001111, B01100110,B01101101, B01111101, B00000111, B01111111, B01101111 };